江北区中医院安全生产补充摄像头项目采购公告

江北区中医院安全生产补充摄像头项目采用网上询价方式于重庆市政府采购云平台进行采购，欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。

1. 采购项目名称及数量  1（商品数量：1）

项目名称：江北区中医院安全生产补充摄像头

采购预算：39241.4元（人民币）

数量：1批

小计：39241.4元（人民币）

二 、供应商资格要求

**参加报价的供应商必须在重庆市政府采购云平台注册的正式供应商。**

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内参加政府采购活动以及经营活动无重大违法记录；

三、采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 | 设备类型 | 数量 | 主要参数 | 备注 |
| 配电房 | 枪机 | 2 | POE供电400万像素高清红外枪型摄像机；焦距2.8mm；角度81°；照射距离3-15米，清晰度1080p | 本次采购包含从规划到调试完成所需的一切准备工作，如因投标单位前期准备工作不足导致后期无法接入原有系统或是其他任何原因导致费用增加的，将由投标单位自行承担 |
| 油罐房 | 半球 | 1 | POE供电高清红外半球摄像机；感光面积1/3英寸；清晰度4MP；镜头规格3.6mm |
| 发电机房 | 半球 | 2 | POE供电400万像素高清红外半球摄像机；感光面积1/3英寸；清晰度4MP；镜头规格3.6mm |
| 负压机房 | 半球 | 1 | POE供电400万像素高清红外半球摄像机；感光面积1/3英寸；清晰度4MP；镜头规格3.6mm |
| 正压机房 | 半球 | 2 | POE供电400万像素高清红外半球摄像机；感光面积1/3英寸；清晰度4MP；镜头规格3.6mm |
| 锅炉房 | 防爆摄像机 | 2 | POE供电高清红外半球摄像机；感光面积1/3英寸；清晰度4MP；镜头规格3.6mm，加防爆外罩 |
| 空调机房 | 半球 | 2 | POE供电400万像素高清红外半球摄像机；感光面积1/3英寸；清晰度4MP；镜头规格3.6mm |
| 水泵房 | 半球 | 3 | POE供电400万像素高清红外半球摄像机；感光面积1/3英寸；清晰度4MP；镜头规格3.6mm |
| ups机房 | 半球 | 1 | POE供电400万像素高清红外半球摄像机；感光面积1/3英寸；清晰度4MP；镜头规格3.6mm |
| 液氧站 | 枪机 | 2 | POE供电400万像素高清红外枪型摄像机；焦距2.8mm；角度81°；照射距离3-15米，清晰度1080p |
| 病案室 | 半球 | 1 | POE供电400万像素高清红外半球摄像机；感光面积1/3英寸；清晰度4MP；镜头规格3.6mm |
| 体检中心 | 半球 | 2 | POE供电400万像素高清红外半球摄像机；感光面积1/3英寸；清晰度4MP；镜头规格3.6mm |
| 电梯机房1 | 半球 | 2 | POE供电400万像素高清红外半球摄像机；感光面积1/3英寸；清晰度4MP；镜头规格3.6mm |
| 电梯机房2 | 半球 | 1 | POE供电400万像素高清红外半球摄像机；感光面积1/3英寸；清晰度4MP；镜头规格3.6mm |
| 机房 | 硬盘4t | 6 | 监控专用硬盘 |
| 管材加辅材 |  | 1 | 完成项目所以辅材一批 |

四、报价时间

见平台

五、保证金

无

六、响应文件要求

响应文件要求必须上传 ：是

七、商务条款

（一）交货时间：

     签订合同前，预成交方在成交结果公示之后的5日内，须提供成交产品的测试样机；采购人组织测试验证，全部通过后才能执行合同流程；若测试验证未通过或不能按期提供相应样机，均视为该成交方虚假应标，废除其中标资格，且不予退还其报价保证金，并依法追究相关责任。

（二）交货地点：

     重庆市江北区中医院

（三）验货方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（四）报价要求

本次报价为人民币报价，报价应包括完成本项目所需的所有费用。（供应商报价时必须上传：加盖鲜章的报价表扫描件）

（五）付款方式

中标金额为一年总费用。设备安装调试完毕并通过验收支付95%，剩余5%作为质保金，一年运行平稳后再支付。

八、其它要求

（一）成交原则：

     在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，则以先报价的供应商为中标供应商 。

（二）采购异议处理

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人或代理机构提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出，并附相关证明材料。

3、采购人、采购代理机构在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

九、联系方式

采购执行方

单位名称：重庆市江北区中医院

联 系 人：胡先生

联系电话： 023-67734515