|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **材质** | **材质重量** | **落絮** | **抗渗水性** | | | **胀破强力** | **微生物** | **断裂强力** | **微粒物质** | **阻微生物穿透** | **其他** |
| 手术衣 | SMMS复合布 | 每平方米克重不低于45克 | 须满足或优于YY/T 0506中技术指标要求，须在响应文件中列出所投产品与技术指标具体的差异对比表。 | | | | | | | | | 手术衣的横向尺寸应能将适用体形的医生除头部以下的周身全部覆盖，制造商应给出手术衣尺寸的图示和规格，以供使用者选择 |
| **品名** | **材质** | **材质重量** | **断裂伸长率** | | **抗渗水性** | **透湿量** | **抗合成血液穿透性** | **表面抗湿性** | **断裂强力** | **过滤效率** | **阻燃性能** | **其他** |
| 防护服 | PP/PE或其他特殊材料 | 每平方米克重≥63g/平方米 | 须满足或优于GB19082-2009中技术指标要求，须在响应文件中列出所投产品与技术指标具体的差异对比表。 | | | | | | | | | 装有拉链的防护服拉链不能外漏，拉头应能自锁。前胸及颈部采用双面胶自粘式。防护服连接部位可采用针缝、粘合或热合等加工方式，针缝的针眼应彩色胶条密封处理。 |

**防护服、手术衣相关要求**